**Типичные ошибки при заполнении государственной статистической отчетности  
по форме 1-тэк (продукция) «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов   
на производство отдельных видов продукции (работ), включая производство тепловой и электрической энергии»**

К перечню типичных ошибок, допускаемых респондентами по форме государственной статистической отчетности 1-тэк (продукция), относятся следующие:

**1. Ошибка:** отражение данных о расходе котельно-печного топлива в натуральных единицах измерения.

**Правильно:** согласно пункту 7 Указаний по заполнению формы данные   
о расходе котельно-печного топлива в форме отражаются в тоннах условного топлива.

Согласно пункту 8 Указаний по заполнению формы пересчет различных видов топлива к условному топливу (угольному эквиваленту) осуществляется в соответствии   
с Указаниями по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей о расходе топлива в условных единицах измерения, утвержденными постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 29 июля 2009 г. № 105 (далее – Указания по пересчету топлива), согласно которым пересчет осуществляется на основании сведений о фактической теплотворной способности израсходованного топлива, которые могут быть получены:

- путем лабораторных исследований;

- на основании данных сертификатов поставщиков;

- расчетным путем.

Использование любого из перечисленных методов предполагает наличие подтверждающих документов: протоколов испытаний, копий сертификатов поставщиков, журналов производства тепловой энергии, технических паспортов, документов, утверждающих нормы расхода топлива, и других.

В исключительных случаях, при наличии сведений о производителе израсходованного вида топлива, можно пользоваться данными о фактической теплотворной способности этого вида топлива, которые размещаются на официальном сайте производителя.

Только в том случае, когда низшую теплотворную способность израсходованного топлива ни одним из вышеперечисленных методов определить невозможно, допускается использовать средние коэффициенты, приведенные в приложениях к Указаниям   
по пересчету топлива.

Обращаем внимание, что при составлении отчета вначале определяется расход отдельных видов топлива в единицах измерения, указанных в первичных учетных   
и иных документах, затем происходит их пересчет в необходимые единицы измерения   
и округление по правилам арифметики.

**2.** **Ошибка:** неверное распределение данных в разделе II по видам энерговырабатывающих установок.

**Правильно:** при заполнении раздела II формы необходимо учитывать,   
что основанием для распределения данных по видам энерговырабатывающих установок является режим эксплуатации установки, а не наличие технического паспорта.

Так, например, организация, на балансе которой находится котельная установка, отражает данные о расходе котельно-печного топлива и производстве тепловой энергии данной установкой по строкам, относящимся к позиции «котельные установки организаций».

Вместе с тем согласно пункту 15 Указаний по заполнению формы при заполнении раздела II организации, имеющие на балансе (взявшие в аренду) котельные, которые преобразованы в мини-ТЭЦ (то есть на них установлено электрогенерирующее оборудование для дополнительной выработки электрической энергии), прочие установки, работающие в режиме когенерации, расход топлива, отпуск тепловой и выработку электрической энергии отражают в категории «ТЭЦ, мини-ТЭЦ и другими установками для комбинированного производства тепловой и электрической энергии организаций».

Если котельные, которые преобразованы в мини-ТЭЦ, в течение отчетного года эксплуатировались в режиме выработки только тепловой энергии, то соответствующие данные о расходе котельно-печного топлива и производстве тепловой энергии исключаются из категории «ТЭЦ, мини-ТЭЦ и другими установками   
для комбинированного производства тепловой и электрической энергии организаций»   
и переносятся в категорию «котельными установками организаций».

**3. Ошибка:** включение в данные, отражаемые в графе 14 «щепа топливная», древесных отходов, образующихся при заготовке и переработке древесины (сучьев, коры, хвои, щепы, опилок, стружки, обрези и других).

**Правильно:** согласно пункту 262 Указаний по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-тэк (продукция) в графе 14 «щепа топливная» отражается расход древесной щепы, получаемой на специальном оборудовании из дров, отходов лесозаготовок и деревообработки, некондиционной древесины для использования   
в качестве котельно-печного топлива.

Древесные отходы, образующиеся при заготовке и переработке древесины (сучьев, коры, хвои, щепы, опилок, стружки, обрези и других), отражаются в графе 15 «прочее биотопливо» (абзац шестой пункта 27 Указаний по заполнению формы).